# ATEX

V potenciálně výbušných zónách by se měly používat pouze nářadí a zařízení řádně certifikované a označené symbolem ATEX.

Obsluha si musí před použitím přečíst všechny pokyny k obsluze a porozumět jim!

Tyto (doplňující) informace a pokyny musíte používat společně se standardními pokyny k výrobku a bezpečnostními pokyny dodávanými se všemi hydraulickými klíči Torcflex.

Provoz v zóně ATEX: Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti Zvláštní pozornost je třeba věnovat aplikaci při utahování a použití řady nářadí Torcflex, musí obsluha provést posoužení rizik dříve než použije jakýkoli hydraulický momentový klíč Torcflex v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna ATEX).

Obsluha zodpovídá za údržbu nářadí, aby byl zajištěn jeho bezpečný provoz v zónách s označením ATEX. Nedodržení doporučení pro údržbu zvyšuje pravděpodobnost mechanické poruchy, a tím také možnost vzniku mechanické jiskry.

Když klíč vykazuje známku poruchy, odstraňte jej z prostředí ATEX dříve, než začnete zjišťovat příčinu. NEPOKOUŠEJTE SE klíč opravovat v zóně ATEX.

Když klíč spadne, odstraňte jej ze zóny ATEX dříve, než začnete zjišťovat poškození. Před dalším použitím proveďte tlakovou a funkční zkoušku.

## Kontrola klíče Torcflex

Zkontrolujte celkový stav klíče Torcflex, než jej použijete v zóně ATEX. Zvláštní pozornost je třeba věnovat součástem pohonu, tj. čtyřhranu nebo šestihranu, rohatce a západkám pohonu. Všechny díly, které jsou ve špatném stavu nebo byly značně používány, musíte vyměnit. Při opětovné montáži zajistěte, aby díly byly správně namazány v souladu s pokyny pro údržbu.

## Systémová a provozní hlediska

- Momentové klíče Torcflex používejte v zónách ATEX pouze v případě, že jsou připojeny k jiným součástem deklarovaným nebo certifikovaným jako ATEX, např. k hadicím a hydraulickému čerpadlu.

- Ověřte neporušenost elektrické výbavy systému momentového klíče. Abyste zabránili vzniku statické elektřiny, systém/čerpadlo vhodným způsobem uzemněte uzemněním/elektrickým připojením.

- Další pozornost je třeba věnovat výběru reakčních bodů a umístění a podepření hydraulického momentového klíče.

- Ujistěte se, že použité příslušenství a nástrčné hlavice jsou v dobrém provozním stavu a vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

## Platí pro: