# Olio di riempimento

1. Collegare la chiave a una pompa usando un tubo flessibile.

2. Premere e rilasciare il pulsante di avanzamento [1] per avviare la pompa.

   Il lato di ritrazione del cilindro idraulico viene automaticamente riempito e spinge il pistone nella posizione di partenza. L'aria proveniente dal lato di avanzamento del pistone viene spinta nel tubo flessibile.

3. Premere il pulsante di arresto [0] per fermare la pompa. Quindi, premere il pulsante sulla valvola di controllo direzionale per depressurizzare la linea di ritrazione.

4. Scollegare il tubo e spurgare l'aria dal tubo come segue:

   - Per i tubi coassiali: Con la chiave scollegata, avviare la pompa e arrestarla nuovamente dopo 10 secondi. In questo modo l'olio circolerà tra i tubi di avanzamento e ritrazione e l'aria verrà eliminata dal tubo.

   - Per i tubi flessibili da avvitare: serrare le estremità libere dei tubi flessibili in modo da formare un anello. Avviare la pompa e arrestarla nuovamente dopo 10 secondi. In questo modo l'olio circolerà tra i tubi di avanzamento e ritrazione e l'aria verrà eliminata dal tubo.

5. Ricollegare il tubo alla chiave.

6. Avanzare e ritrarre il pistone per 10 volte.

7. Fermare la pompa.

8. Scollegare il tubo e ripetere la procedura di spurgo dell'aria.

## Applicabile a: