# Montera det vridbara grenröret

Skruvdragaren Torcflex kan utrustas med 2 typer av vridbart grenrör. Följ anvisningarna nedan för att byta ut eller ändra grenröret när så behövs.

Använd Loctite 243 som gänglåsmedel för att hindra enheterna från att lossna.

Modell | Insexnyckel (mm) | Moment (Nm)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04–TFX30 | 5 | 18

## Montera ett koaxialt vridbart grenrör

## Montera ett vridbart tvillinggrenrör

## Gäller för: