# サービスとメンテナンスに関する推奨事項

ツールの操作、修理、保守の際、あるいはツールのアクセサリを交換する際、または、その近くにいる場合、必ず目と顔を守る耐衝撃性防具を着用してください。

調査、保守、修理作業はすべて、システム全体の圧力がゼロの場合にのみ実行してください。

最適な性能を得るために、ツール、パワーパック、ホース、コネクタ、電線ケーブルやアクセサリに視覚的な損傷がないか頻繁に検査してください。ツールおよびポンプのメンテナンスに関する指示に、常に​従ってください。

## サービス間隔に関するガイダンス

レンチが正常に作動するように、定期的に注油とオーバーホールを行うことをお勧めします。高トルクや高サイクル速度、長時間の締め付けを行う場合には、より頻繁にサービス間隔が必要になることがあります。レンチが正しく作動しない場合には、ただちに点検に出してください。

以下のサービス間隔はあくまでも目安です。ユースケースやアプリケーションはそれぞれ異なるため、作業環境や使用度に合わせて適切な計画メンテナンスを実施するのはエンドユーザーの責任となります。

## ライトデューティー

例：低圧でのまれな定格荷重の　40％ 未満での使用。

- 潤滑：6 か月毎

- オーバーホール：12ヶ月毎

## ノーマルデューティ

例：定期的な、定格荷重の　80％ 未満での使用。

- 潤滑：3 か月毎

- オーバーホール：ドライブピンの交換を含め、12　か月毎。「ラチェットリンクの組み立て」のセクションを参照してください。

## ヘビーデューティー

例：継続的なあらゆる圧力で、定格荷重の　80％ 超での使用。腐食したボルトを緩めるのに定期的に使用。

- 潤滑：1 か月毎

- オーバーホール：ドライブピンとドライブの爪交換を含め、6　か月毎。「ラチェットリンクの組み立て」のセクションを参照してください。

## ATEX　ゾーンでの使用

使用中のコンポーネントが故障するリスクを大幅に低減させるため、使用に関係なくヘビーデューティーのガイドラインを使用してください。レンチに誤動作の兆候が見られる場合は、原因を調査する前にレンチを　ATEX　ゾーン外に置いてください。ATEX　ゾーンでレンチの修理を試みないでください。メンテナンスの推奨事項に従わない場合、機械的な故障の可能性が高まり、ひいては機械に火花が発生する可能性が高くなります。

## 高圧ホース

- ホースは定期的に分解する必要があります。継手とアダプターに摩耗や損傷がないか検査する必要があります。メンテナンス中に磨耗や損傷が見つかった場合は、該当部品を取り外して交換する必要があります。

- ホースにスローリークがあることを示すオイルの痕跡がないかホースを調べます。ホースの両端のねじ込み部は、オイルが漏れる最も一般的な部位であるため、細心の注意を払ってください。スローリークが見つかった場合は、ホースを交換してください。

- 使用後は必ずホースの清掃、巻き上げを行ってください。。きれいな布でホースを拭き、Shell Ensis　や　Castrol Rustillo　などの適切な防錆油をスプレーします。

- 障害物の上でホースを曲げたり、取り付けられた機器を持ってホースを移動させたりしないでください。

- ホースの耐圧試験は2年ごとに行い、6年後にホースセットを交換します。

関連情報

- ラチェットリンクの組み立て

## 適用対象：