# Ensamblar la articulación de trinquete

1. Acople el espaciador superior, el espaciador de reacción y el pasador del trinquete de reacción a la placa lateral con los tornillos. Aplique Loctite 243 a los tornillos y aplique el par en la posición.

   Modelo | Accionamiento hex. con tornillo pequeño | Accionamiento hex. con tornillo grande
   --- | --- | ---
   Tamaño | Par (Nm) | Tamaño | Par (Nm)
   TL02 | 1/8 in. | 6 | 5/32 in. | 12
   TL04 | 5/32 in. | 12 | 3/16 in. | 16
   TL08 | 3/16 in. | 16 | 7/32 in. | 20
   TL14 | 7/32 in. | 25 | 5/16 in. | 35
   TL18 | 7/32 in. | 40 | 5/16 in. | 50
   TL30 | 5/16 in. | 45 | 3/8 in. | 55

2. Lubrique la placa lateral y el pasador del trinquete de reacción con Molykote 1000. A continuación, monte la pantalla y el trinquete de reacción con los espaciadores y el muelle.

3. Aplique Loctite 243 al tornillo de la pantalla y apriete en el espaciador de reacción.

4. Lubrique la placa de accionamiento y los diámetros de rodamiento de la rueda dentada con Molykote 1000. A continuación, instale en la placa lateral.

5. Inserte la rueda dentada a través de la placa de accionamiento y dentro de la placa lateral.

6. Coloque los pasadores de muelle [x2] en la placa de accionamiento.

7. Ensamble los trinquetes de accionamiento [x2], el muelle y la guía de muelle.

8. Instale el pasador de accionamiento y el muelle.

9. Lubrique ambos lados de la segunda placa de accionamiento con Molykote 1000. Posicione los orificios alineados con los pasadores de muelle y coloque los pasadores de muelle en su sitio. Asegúrese de que los orificios del trinquete de accionamiento siguen alineados.

   Asegúrese de que el hueco entre las placas de accionamiento es paralelo y está espaciado de forma uniforme, y que los muelles están enganchados sobre el pasador para que los trinquetes de accionamiento funcionen correctamente.

10. Realice una prueba para comprobar que los trinquetes de accionamiento funcionan de la manera prevista: sujete la rueda dentada y empuje las placas de accionamiento.

    ambos trinquetes de accionamiento deberían elevarse por encima de los dientes de la rueda dentada y volver a encajar en su sitio. Si los trinquetes de accionamiento quedan atascados, asegúrese de que el hueco entre las placas de accionamiento es el correcto.

11. Lubrique el orificio y la cara interior de la placa lateral con Molykote 1000. Coloque la placa lateral sobre la rueda dentada y posicione los orificios de tornillo alineados. Aplique Loctite 243 a los tornillos y aplique el par en la posición de la forma anterior.

12. Inserte el pasador de retención a través de ambas placas laterales. Posicione el recorte del pasador alineado con el orificio del tornillo e instale la arandela de fricción y el tornillo. Ajuste el par en el tornillo para obtener la fricción correcta contra el pasador.

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4 y 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8
Paso 9
Paso 10
Paso 11
Paso 12

## Aplicable a: