# Allentamento

Se gli elementi di fissaggio sono corrosi o sottoposti a temperature elevate durante il servizio, la coppia di allentamento può essere pari a oltre il doppio rispetto alla coppia di serraggio. Per l'allentamento, utilizzare un utensile più grande di quello usato per il serraggio. Per facilitare l'allentamento, rimuovere la ruggine superficiale con una spazzola metallica e applicare olio lubrificante su dado, bullone e superficie del cuscinetto. Lasciare che l'olio si impregni e penetri a sufficienza prima di allentare l'elemento di fissaggio.

Allentando gli elementi di fissaggio, potrebbe verificarsi un improvviso rilascio di energia al momento della liberazione dell'elemento di fissaggio. Ciò può causare una forza d'urto inaspettata sull'utensile. Per proteggere i componenti dell'azionamento, non superare il 90% della pressione massima durante l'allentamento. Se il 90% non allenta il dispositivo di fissaggio, utilizzare un utensile più grande, se possibile.

Non colpire una chiave o presa con un martello per facilitare le operazioni di allentamento.

1. Impostare il valore target della pressione su 620 bar (9.000 psi).

2. Posizionare l'utensile sull'elemento di fissaggio da allentare. Spingere l'utensile verso la superficie di reazione fino a quando il braccio di reazione entra in contatto con un punto di reazione adeguato.

   - La struttura di reazione deve essere sufficientemente rigida da resistere alla forza di reazione dell'utensile idraulico.

   - Evitare le superfici coniche, poiché il braccio di reazione potrebbe scivolare causando un carico negativo e l'instabilità dell'utensile.

   - Non utilizzare distanziatori allentati per creare una struttura di reazione. In presenza di un braccio di reazione standard non adatto, contattare Atlas Copco per una consulenza.

3. Premere e rilasciare il pulsante di avanzamento [1] per avviare la pompa.

4. Sostenere l'utensile dall'impugnatura di supporto e verificare quanto segue:

   - Il collegamento a cricchetto è completamente agganciato all'elemento di fissaggio da allentare.

   - Il braccio di reazione è saldamente appoggiato alla struttura di reazione.

   - Il tubo e i raccordi sono privi di strutture circostanti e liberi di muoversi.

   Occorre sostenere il peso di un utensile in ritrazione, soprattutto nelle applicazioni invertite. In caso di mancato sostegno dell'utensile, esso potrebbe cadere durante l'applicazione.

5. Tenere premuto il pulsante di avanzamento [1] in modo da far ruotare l'unità.

   La pressione aumenta fino al raggiungimento della coppia di allentamento, quindi diminuisce man mano che l'azionamento ruota e l'elemento di fissaggio si allenta.

   Quando il pistone raggiunge il fine corsa, si verifica quanto segue:

   - Il nottolino di reazione emette un suono di scatto.

   - Il collegamento a cricchetto smette di girare.

   - La pressione aumenta fino al valore target impostato.

     Ciò non significa che il bullone sia completamente allentato, ma che l'utensile abbia raggiunto la corsa massima.

6. Quando l'utensile raggiunge la corsa completa, sorreggerlo e rilasciare il pulsante di avanzamento [1] sul telecomando. L'utensile si ritrae automaticamente. Quando l'utensile è completamente ritratto, il nottolino di azionamento emette uno scatto.

7. L'utensile è in grado di avanzare nuovamente. Ripetere i punti 4-6 fino a quando il dispositivo di fissaggio sarà completamente allentato.

8. Premere il pulsante di arresto [0] sul telecomando per arrestare la pompa.

Allentamento

## Applicabile a: