# Montando a Cabeça de Acionamento

1. Lubrifique o anel labial com Aqua-Sil e insira-o no alojamento [1].

2. Lubrifique o O-ring e o anel labial com Aqua-Sil e instale-os no pistão [2].

3. Lubrifique o O-ring com Aqua-Sil e instale-o na tampa de extremidade [3].

4. Unte com óleo hidráulico o orifício do alojamento.

5. Insira o pistão no alojamento e empurre-o até a parte inferior do orifício do alojamento.

6. Aplique Loctite 277 nas roscas da extremidade do êmbolo do pistão e aperte-o no êmbolo do pistão.

7. Prenda a extremidade do êmbolo do pistão em um torno de bancada e aplique um torque no êmbolo do pistão utilizando um soquete e uma extensão para soquete.

   Modelo | Torque de Instalação (Nm) | Tamanho do Soquete
   --- | --- | ---
   TFX02 | 12 | 9/16 pol.
   TFX04 | 40 | 19 mm
   TFX08 | 45 | 24 mm
   TFX14 | 80 | 1-1/8 pol
   TFX18 | 90 | 1-1/8 pol
   TFX30 | 100 | 38 mm

8. Insira a tampa de extremidade n alojamento.

9. Aplique Loctite 243 aos parafusos da tampa de extremidade; aperte-os no alojamento, aplicando o torque de instalação correto.

   Modelo | Chave Hexagonal (mm) | Torque (Nm)
   --- | --- | ---
   TFX02 | 4 | 11
   TFX04 | 5 | 18
   TFX08 | 6 | 40
   TFX14 | 8 | 70
   TFX18 | 8 | 80
   TFX30 | 10 | 125

10. Instale o coletor giratório. Consulte a seção Montando o Elo Coletor Giratório.

11. Remova a lubrificação das roscas no pino fixo e aplique Loctite 243 à rosca fêmea.. Aperte as duas partes do pino fixo juntas, aplicando o torque de instalação correto.

    Modelo | Chave Hexagonal (mm) | Torque (Nm)
    --- | --- | ---
    TFX02 | 4 | 11
    TFX04 | 5 | 18
    TFX08 | 6 | 18
    TFX14 | 6 | 18
    TFX18 | 6 | 18
    TFX30 | 6 | 18

Lubrificação e instalação da vedação; etapas 1 a 3
Instalação do êmbolo do pistão; etapas 4 a 7
Instalação do pino fixo; etapa 11
Informações relevantes

- Montando o Coletor Giratório

## Aplica-se a: