# Definicja kodu ATEX

Kod ATEX ma następującą postać:
| II 2 G Ex h IIC T4 Gb II 2 D Ex h IIIC T135°C Db -20°C ≤ Ta ≤ 40°C

Opis | Wartość | Definicja
--- | --- | ---
Grupa sprzętu | II | Przemysł napowierzchniowy
Kategoria sprzętu Grupa II | 2 | Wysoki poziom ochrony strefa 1 (gaz) strefa 2 (gaz) strefa 21 (pył) strefa 22 (pył)
Atmosfera | G | Atmosfera zawierająca gaz, opary lub mgłę
D | Atmosfera zawierająca pył
Konstrukcja zabezpieczająca | h | Produkt mechaniczny
Grupa gazowa | IIC | Wodór/acetylen
IIB | Etylen
Grupa pyłu | IIIC | Pył palny powierzchniowo
Maks. temperatura powierzchniowa w atmosferze gazowej |  | T1 = 450°C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
Maks. temperatura powierzchniowa w atmosferze pyłowej |  | Przykładowe temperatury: T85°C T100°C T135°C T200°C T240°C

## Dotyczy: