# Allentare la pressione

Le chiavi Torcflex possono essere dotate di raccordi coassiali o a vite. Il sistema di raccordo coassiale collega la linea di avanzamento e ritrazione con un'unica connessione. Il sistema di raccordo a vite richiede linee di avanzamento e ritrazione collegate singolarmente. Prima di effettuare il collegamento, verificare che i raccordi siano puliti e privi di danni.

Prima di collegare o scollegare i raccordi idraulici, verificare che non sia presente pressione residua nella pompa.

## Pompe elettriche

1. Premere più volte il pulsante sulla parte superiore dell'elettrovalvola per scaricare la pressione.

## Pompe pneumatiche

1. Premere il pulsante di arresto [0] sul telecomando per arrestare la pompa.

2. Tenere premuto il pulsante di arresto [0] e premere più volte il pulsante di avanzamento [1] per attivare l'elettrovalvola.

   1 | Pulsante di avanzamento | 0 | Pulsante di arresto

Tutti i raccordi devono essere facilmente collegabili e scollegabili a mano. In caso contrario, verificare la presenza di danni o pressione residua nel sistema.

## Applicabile a: