# Ustawianie docelowego momentu dokręcania

Po skonfigurowaniu klucza i podłączeniu go do pompy należy ustawić docelową wartość momentu dokręcania. Aby ustawić docelową wartość momentu dokręcania, należy dostosować wartość wyjściową ciśnienia na pompie.

1. Należy zapoznać się z arkuszem danych kalibracji lub tabelą konwersji momentu dokręcania do ciśnienia dla danego narzędzia, aby określić ciśnienie, które zapewni właściwy moment dokręcania.

2. Poluzować nakrętkę zabezpieczającą na zaworze regulującym ciśnienie, następnie poluzować śrubę skrzydełkową, aż będzie się swobodnie obracać. Nie wolno wyjmować śruby skrzydełkowej.

3. Podłączyć pompę do odpowiedniego źródła zasilania.

4. Przy swobodnym ruchu klucza, tzn. bez przyłożenia do elementu złącznego, uruchomić pompę poprzez jednokrotne naciśnięcie i zwolnienie przycisku wysuwania [1] na pilocie zdalnego sterowania.

5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wysuwania [1].

   Tłok klucza przesuwa się do pełnego skoku i wzrasta ciśnienie.

6. Monitorować ciśnienie wyświetlane na manometrze. Nadal trzymać przycisk wysuwania [1] i dokręcać lub odkręcać śrubę skrzydełkową, aż wskaźnik osiągnie wartość docelową.

7. Zwolnić przyciski wysuwania [1].

   Tłok klucza cofnie się.

8. Jeszcze raz nacisnąć i przytrzymać przycisk wysuwania [1]. Upewnić się, że została osiągnięta wartość docelowa, a następnie zwolnić przycisk wysuwania [1].

9. Przytrzymać śrubę skrzydełkową we właściwym położeniu i zablokować zawór za pomocą nakrętki blokującej.

10. Po zablokowaniu zaworu ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk wysuwania [1] oraz upewnić się, że nadal uzyskiwana jest wartość docelowa. W razie potrzeby wyregulować.

    System jest teraz gotowy do użycia.

A | Karbowana przeciwnakrętka | B | Uchwyt T

1 | Przycisk wysuwania | 0 | Przycisk zatrzymania (stop)

## Dotyczy: