# Instalar la articulación de trinquete RL

Asegúrese de que el extremo del vástago de pistón y las placas de accionamiento estén correctamente lubricadas antes de la instalación.

## Insertar la articulación de trinquete

1. Saque el pasador de articulación (1). Empuje el mecanismo de trinquete (2) hasta el fondo y enganche el cabezal motorizado a la articulación.

2. Asegure el cabezal motorizado con el pasador de articulación (3).

## Aplicable a: