# Ensamblar el colector de bloque de la unión giratoria

La llave Torcflex se puede equipar con 2 tipos de colector de bloque de la unión giratoria. Siga las instrucciones a continuación para sustituir o cambiar el colector cuando sea necesario.

Utilice Loctite 243 como bloqueador de rosca para evitar afloje en los ensamblajes.

Modelo | Llave hex. (mm) | Par (Nm)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04–TFX30 | 5 | 18

## Instalar un colector de bloque de la unión giratoria coaxial

## Instalar un colector de bloque de la unión giratoria de línea doble

## Aplicable a: