# 안전 경고

장비 또는 부속품을 개조하거나 충격을 가하지 마십시오 - 특별 공구 응용 분야 또는 장비 개조에 대한 자세한 내용은 Atlas Copco에 문의하십시오. 승인되지 않은 개조는 조기 공구 고장으로 이어져 부상을 유발할 수 있습니다.

폭발하기 쉬운 환경이나 물기가 있는 환경에서 전기 펌프를 사용하지 마십시오 - 전기 펌프를 사용하는 경우 연장 케이블, 전원 공급 장치 및 접지가 전기 코드의 사양을 충족하는지 확인하십시오. 전기 위험에 주의하십시오. (예: 스파크 및 충격)

높은 유압 위험 -

- 올바른 공구, 호스 및 피팅을 사용해 주세요. 모든 호스 연결부가 완전하고 단단하게 연결되어 새지 않아야합니다.

- 누출되는 유압유를 깨끗이 닦아주세요. 누출된 모든 액체는 깨끗히 닦아주세요.

- 펌프의 최대 작동 압력을 절대 초과하지 마세요. 호스 및 피팅의 동적 작동 압력이 10,000PSI(700bar)인지 확인해 주세요. 최대 작동 압력은 공구에 영구적으로 표시됩니다.

핀치 포인트에서 손과 손가락을 항상 멀리하십시오 - 좁은 공간에서 작업할 때 리액션 영역 주변에 핀치 포인트가 있습니다.

장비의 올바른 작동 상태 유지 - 장비 사용에 따라 공구 손상, 균열 또는 마모를 점검하고 윤활 처리를 하십시오. 손상된 장비를 사용 목록에서 제거하십시오.

1인 작동 권장 - 숙련되고 유능한 인원만 공구 작동을 제어해야 합니다. 두 사람이 공구 작동을 해야만 하는 경우, 환경, 응용 분야, 조정(운영자 간) 및 커뮤니케이션을 완벽하게 다루는 위험 평가를 반드시 실행해야 합니다. 토크 렌치를 잡고 있는 작업자는 작동을 제어해야 합니다. 즉, 제어중인 사람이 제어 펜던트를 가지고 있지 않아도, 펌프/공구를 작동하라는 명령을 전달하는 역할을 합니다.

공구 리액션을 올바르게 설정하기 - 부정확하거나 불안정한 리액션 포인트은 작동 중에 공구의 움직을 유발하여 작업자의 안전을 위협할 수 있습니다. 리액션 포인트를 잘못 선택하면 공구가 조기에 고장날 수 있습니다.

적절한 개인 보호 장비 착용 - 고압 유압 시스템 또는 가까운 곳에서 작업하는 용도에 적합한 장비(예: 보안경(EN166), 장갑, 안전화 등). 손가락 부분에 잘린 부위가 있는 장갑 또는 헐거운 장갑을 착용하지 마십시오. 회전하는 드라이브/소켓에 장갑이 엉킬 수 있으며 이는 손가락 상해 또는 파열을 야기할 수 있습니다.

호스가 과도하게 구부러지지 않도록하고 호스가 끼이거나 손상되지 않도록 유의하십시오 - 호스 손상은 열, 기계 또는 화학적 남용으로 인해 발생할 수 있습니다. 고압의 유압 액체가 방출되어 장비가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.

공구 선택 - 토크 요구 사항 및 공간 제한 사항에 기초하여 응용 분야에 적합한 공구를 선택하십시오.

## 적용 대상: