# Demontage des Antriebskopfs

1. Lösen Sie die Halteschrauben der Schwenktülle.

2. Entfernen Sie die Schwenktülle.

3. Positionieren Sie die Öl-Auslassöffnungen über einem geeigneten Behälter.

4. Ziehen Sie die Kolbenstange bis zum Anschlag heraus.

5. Drücken Sie die Kolbenstange zurück.

   Das Öl des Werkzeugs läuft aus den Auslassöffnungen heraus.

6. Entfernen Sie die Schrauben des Endverschlusses sowie den Endverschluss.

7. Ziehen Sie die Kolbenstange bis zum Anschlag heraus. Spannen Sie das Endstück der Kolbenstange in einen Schraubstock ein.

8. Lösen Sie das Endstück der Kolbenstange mit einem Steckschlüssel und einer Verlängerung. Schrauben Sie das Endstück der Kolbenstange ab.

9. Ziehen Sie den Kolben aus der Bohrung im Gehäuse.

Schritte 1 und 2
Schritte 3-5

## Gilt für: