# Définition du code ATEX

Le code ATEX est :
| II 2 G Ex h IIC T4 Go II 2 D Ex h IIIC T135 °C Db -20 °C ≤ Ta ≤ 40 °C

Description | Valeur | Définition
--- | --- | ---
Groupe de matériels | II | Industries de surface
Catégorie de matériels Groupe II | 2 | Haut niveau de protection zone 1 (gaz) zone 2 (gaz) zone 21 (poussière) zone 22 (poussière)
Atmosphère | G | Atmosphère contenant des gaz, des vapeurs ou un brouillard
D | Atmosphère contenant de la poussière
Concept de sécurité | h | Produit mécanique
Groupe de gaz | IIC | Hydrogène/acétylène
IIB | Éthylène
Groupe de poussières | IIIC | Poussière combustible en surface
Température superficielle maxi. dans une atmosphère contenant des gaz |  | T1 = 450 °C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
Température superficielle maxi. dans une atmosphère contenant des poussières |  | Exemples de températures : T85 °C T100 °C T135 °C T200 °C T240 °C

## S’applique à :