# Pripojenie hadice ku kľúču

1. Oprite otočné zberné potrubie na opačnej strane o spojku (1). Umiestnite hadicovú spojku do vedenia so vsuvkou kľúča (2).

2. Pevne stlačte k sebe vsuvku kľúča a hadicovú spojku. Po dokončení pripojenia začujete kliknutie.

   Vrúbkovaný nákružok na hadicovej spojke nie je počas pripájania potrebné zasunúť.

3. Potiahnutím hadice (3) sa uistite, že pripojenie je správne.

## Vzťahuje sa na: