# Conectando a Mangueira à Chave

1. Apoie o coletor giratório no lado oposto do engate (1). Posicione o engate da mangueira em linha com o niple da chave (2).

2. Empurre firmemente o niple da chave e o engate da mangueira juntos. Você vai ouvir um som de clique quando o conexão estiver concluída.

   O colar serrilhado do engate da mangueira não precisa ser puxado para trás durante a conexão.

3. Puxe a mangueira (3) para que a conexão fique correta.

## Aplica-se a: