# Scollegare il tubo dalla pompa

Il raccordo coassiale è dotato di una funzione di sicurezza che ne impedisce lo scollegamento accidentale durante l'uso. Studiare la procedura di scollegamento del tubo prima di utilizzare l'apparecchiatura.

1. Mantenere fermo il telaio della pompa per evitare che si sposti durante lo scollegamento.

2. Spingere il nipplo del tubo flessibile verso la pompa (figura 1) fino a colmare lo spazio tra il collare zigrinato e il nipplo (figura 2).

3. Mantenendo la posizione precedente, spingere il collare zigrinato verso la pompa (figura 3).

4. Allontanando il tubo dalla pompa, il raccordo si staccherà automaticamente (figura 4).

Se le connessioni non vengono spinte e tenute insieme, il collare zigrinato non potrà muoversi e quindi non sarà possibile scollegare i raccordi. Questa funzione di sicurezza impedisce lo scollegamento accidentale.

## Applicabile a: