# ATEXコード定義

ATEXコードは次のとおりです。
| II 2 G Ex h IIC T4 Gb II 2 D Ex h IIIC T135°C Db -20°C ≤ Ta ≤ 40°C

説明 | 値 | 定義
--- | --- | ---
機器グループ | II | 表面産業
機器カテゴリ グループII | 2 | 高レベルの保護 ゾーン1（ガス） ゾーン2（ガス） ゾーン21（ダスト） ゾーン22（ダスト）
大気 | G | ガス、蒸気またはミストを含む大気
D | ダストを含む大気
安全設計 | h | 機械製品
ガスグループ | IIC | 水素/アセチレン
IIB | エチレン
ダストグループ | IIIC | 表面の可燃性粉塵
ガス大気中の最高表面温度 |  | T1 = 450°C T2 = 300°C T3 = 200°C T4 = 135°C T5 = 100°C T6 = 85°C
ダスト大気中の最高表面温度 |  | 温度例： T85°C T100°C T135°C T200°C T240°C

## 適用対象：