# ATEX

폭발 위험이 있는 구역에서는 ATEX 기호가 올바르게 인증되고 표시된 공구와 장비만 사용해야 합니다.

작업자는 사용 전에 모든 작동 지침을 읽고 이해해야 합니다!

이 (추가) 정보 및 지침은 모든 Torcflex 유압 토크 렌치와 함께 제공되는 표준 제품 및 안전 지침과 함께 사용해야 합니다.

ATEX 구역 운영: 폭발 위험이 있는 환경에서 작업할 때는 더 조심하고 주의를 기울여야 합니다. 조임 작업 분야와 Torcflex 공구 제품군의 사용과 관련하여 특별한 고려가 필요합니다. 작업자는 잠재적 폭발(ATEX 구역) 환경 내에서 Torcflex 유압 토크 렌치 제품군을 사용하기 전에 위험 평가를 반드시 수행해야 합니다.

ATEX 등급 구역 내에서 지속적으로 공구를 안전하게 작동할 수 있도록 보장하는 것은 작업자의 책임입니다. 유지보수 권장 사항을 준수하지 않을 경우 기계적 고장이 발생할 확률이 높아지므로 기계적 스파크가 발생할 가능성이 큽니다.

렌치에 오작동의 징후가 보이면 원인을 조사하기 전에 ATEX 구역에서 렌치를 제거하십시오. ATEX 구역에서 렌치를 수리하려고 하지 마십시오.

렌치를 떨어뜨린 경우 손상 부위를 조사하기 전에 ATEX 구역에서 렌치를 제거하십시오. 다시 사용하기 전에 압력 테스트 및 기능 테스트를 수행하세요.

## 토크플렉스 렌치 검사

ATEX 구역에서 공구를 사용하기 전에 Torcflex 렌치의 일반적인 상태를 검사하십시오. 드라이브 구성 요소, 즉 사각 또는 육각 드라이브, 래칫 및 드라이브 폴에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 상태가 불량하거나 많이 사용한 부품은 반드시 교체해야 합니다. 재조립 시 유지보수 지침에 따라 부품을 올바르게 윤활해야 합니다.

## 시스템 작동 시 고려 사항

- ATEX 구역에서 Torcflex 토크 렌치는 다른 ATEX 선언 또는 인증 구성 부품(예:호스 및 유압 펌프)에 연결한 경우에만 사용해야 합니다.

- 토크 렌치 시스템을 통해 전기 지속성 상태를 확인하십시오. 정전기가 축적되지 않도록 시스템/펌프를 적절히 접지하거나 전기적으로 접지해 주세요.

- 유압 토크 렌치의 배치 장소 및 지지대와 반응점을 선택할 때는 더 많은 주의를 기울여야 합니다.

- 사용하는 부속품과 소켓이 작동 순서가 양호하고 폭발이 발생할 수 있는 환경에서 사용하기에 적합한지 확인해 주세요.

## 적용 대상: