# 一般設置要件

Torcflex　レンチを操作するには、レンチを油圧ホースで油圧パワーパックに接続します。効率と精度を最大限に高めるには、アトラスコプコのトルクレンチポンプとホースを使用してください。アトラスコプコのポンプとホースを使用しない場合は、Torcflex　レンチを接続する前に次の点を確認してください：

- システム要求：

  - すべてのシステム コンポーネントには、700 バール（10,000 psi）の動圧定格が必要です。

- ポンプ要件：

  - 最大前進圧力：700バール（10,000 psi）。

  - 最大後退圧力：120バール（1,740 psi）。

  - 複動式シリンダーを操作するための遠隔操作式方向制御バルブ。前進と後退を切り替えるときは、圧力を解放する必要があります。

  - 安全のため、ボタンを離すとツールが自動的に後退（格納）されるようにリモコンを構成する必要があります。

  - 調整可能な圧力リリーフバルブ。

  - 校正済み圧力計（クラス 1 精度）。

  - ねじ式接続カップリングシステムの場合、前進カップリングがオスで、後退カップリングがメスであることを確認してください。より詳細な情報については、「システムの接続　-　ねじ式接続カップリング」のセクションを参照してください。

  - Torcflex レンチは、ねじ式接続カップリングが取り付けられており、¼ NPT ねじ式の CEJN 232 カップリングを使用しています。システムで代替ブランドのカップリングを使用する前に、互換性を確認してください。より詳細な情報については、「システムの接続　-　ねじ式接続カップリング」のセクションを参照してください。

- 油圧ホースの要件：

  - 前進ライン - メスからメスへのカップリング。

  - 後退ライン　-　オスからオスへのニップル。

システムを接続する前に、次を行います：

- 電動ポンプでは、電源がポンプに適していることを確認し、延長コードの長さを最小限に抑えます。

- 空気圧ポンプでは、空気供給がポンプに適切であることを確認し、空気ラインの長さを最小限に抑えます。

- 電源装置にケーブルを接続する前に、電源ケーブルとペンダントケーブルに破損がないかどうかを確認してください。

- ホースをシステムに接続する前に、油圧ホースとカップリングに損傷がないか調べてください。

- 油面レベルを確認して、必要に応じて充填してください。

- 圧力計が校正されていることを確認してください。

- インパクトソケットが用途に適したサイズであることを確認してください。

- インパクトソケットに損傷がないことを確認してください。

- 用途の目標トルクに基づいてレンチを選択してください。

  レンチの寿命を延ばすために、ツールを定格 80％ を超えた負荷で長時間使用しないでください。他の機械と同様に、定格最大で継続的に動作させると、寿命が短くなります。また、摩耗部品のメンテナンスと交換がより頻繁に必要になります。

- バックナットが回転する用途の場合、適切なバックアップレンチが用意されていることを確認します。

関連情報

- システムの接続　-　ねじ式接続カップリング

## 適用対象：