# Lubrificação

Para manter as chaves em boas condições de funcionamento, lubrifique periodicamente os componentes da unidade de transmissão entre os intervalos de manutenção preventiva.

Desmontagem antes da lubrificação:

1. Remova os parafusos da placa lateral [1].

2. Remova o conjunto da unidade de transmissão [2].

Execute as seguintes ações durante a manutenção de lubrificação:

1. Examine o pino da unidade de transmissão, observando se há sinais de desgaste ou danos. Troque o pino e molas da unidade de transmissão se necessário.

2. Examine as bordas dos dentes da catraca, observando se há sinais de desgaste e danos. Troque o catraca se necessário.

3. Examine os dentes da lingueta da unidade de transmissão, observando se há sinais de danos. Troque a lingueta da unidade de transmissão se necessário.

4. Examine as molas da lingueta da unidade de transmissão, observando se há sinais de danos. Troque as molas se necessário.

5. Lubrifique as áreas sombreadas com Molykote 1000.

O procedimento de montagem é o mesmo que o da desmontagem, mas de trás para frente.

## Aplica-se a: