# 作動油の充填

1. レンチをホースでポンプに接続します。

2. [前進] ボタン [1] を押して放し、ポンプを始動させます。

   油圧シリンダーの後退側は自動的に充填され、ピストンを開始位置まで押し込みます。ピストンの前進側からの空気がホースに押し込まれます。

3. 停止　[0]　ボタンを押してポンプを停止させます。次に、方向制御バルブのボタンを押して、後退ラインを減圧します。

4. 次のように、ホースを取り外し、ホースから空気をパージします。

   - 同軸ホースの場合：レンチを外した状態でポンプを始動し、10 秒後に再び停止させます。これにより、前進ラインと後退ラインの間でオイルが循環し、ホースから空気がパージされます。

   - ねじ式接続ホースの場合：ホースの接続されていない端同士を互いにねじ込んでループを形成します。ポンプを始動し、10 秒後に再び停止させます。これにより、前進ラインと後退ラインの間でオイルが循環し、ホースから空気がパージされます。

5. ホースをレンチに再接続します。

6. ピストンを10回前進および後退させます。

7. ポンプを停止させます。

8. ホースを外し、エアパージの手順を繰り返します。

## 適用対象：