# Druckprüfung

1. Schließen Sie den Schlüssel an die Pumpe an.

2. Drücken Sie die Vorlauf-Taste [1] und lassen Sie diese wieder los, um die Pumpe zu starten. Warten Sie zehn Sekunden und achten Sie auf Anzeichen von Öllecks.

3. Drücken und halten Sie die Vorlauf-Taste und beaufschlagen Sie das Werkzeug mit einem Druck von 690 bar (10.000 psi). Halten Sie den Kopf zehn Sekunden gedrückt und achten Sie auf Anzeichen von Öllecks.

4. Lassen Sie die Taste los und führen Sie die Druckbeaufschlagung drei weitere Male durch, wobei jedes Mal auf Anzeichen von Öllecks geachtet werden muss.

## Gilt für: