# Разбор силовой головки

1. Ослабьте болты, удерживающие шарнир.

2. Снимите шарнир.

3. Расположите масляные отверстия над подходящей емкостью.

4. Вытяните шток поршня до упора.

5. Затолкайте его обратно.

   Масло из инструмента вытекает через отверстия.

6. Отверните винты торцевой крышки и снимите крышку.

7. Вытяните шток поршня до упора. Зажмите конец штока поршня в тисках.

8. Ослабьте конце штока поршня с помощью головки и удлинителя. Открутите конец шток поршня.

9. Вытащите поршень через отверстие в корпусе.

Шаги 1 и 2
Шаг 3–5

## Относится к: