# Installation der RL-Sperrklinkenverbindung

Achten Sie darauf, dass das Endstück der Kolbenstange und die Antriebsplatten vor der Installation korrekt geschmiert wurden.

## Einsetzen der Sperrklinkenverbindung

1. Ziehen Sie den Verbindungsstift (1) heraus. Drücken Sie den Klinkenmechanismus (2) vollständig ein und haken Sie den Antriebskopf an der Verbindung ein.

2. Sichern Sie den Antriebskopf mit dem Verbindungsstift (3).

## Gilt für: