# Сбор поворотного коллектора

Ключ Torcflex может быть оснащен 2 типами поворотных коллекторов. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы при необходимости заменить коллектор или сменить его тип.

Используйте Loctite 243 в качестве фиксатора резьбы, чтобы предотвратить ослабление соединений.

Модель | Шестигранный ключ (мм) | Момент затяжки (Нм)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04–TFX30 | 5 | 18

## Установка коаксиального поворотного коллектора

## Установка двухпроводного поворотного коллектора

## Относится к: