# 일반 설치 요구사항

Torcflex 렌치를 작동하려면 유압 호스를 사용하여 렌치를 유압 파워 팩에 연결하십시오. 효율성과 정확성을 극대화하려면 Atlas Copco 토크 렌치 펌프 및 호스를 사용하십시오. Atlas copco 펌프 및 호스를 사용하지 않는 경우 Torcflex 렌치를 연결하기 전에 다음 사항을 꼭 확인해 주세요.

- 시스템 요구사항:

  - 모든 시스템 구성 요소의 동적 압력 등급은 반드시 700bar(10,000psi)여야 합니다.

- 펌프 요구사항:

  - 최대 진행 압력: 700 bar (10,000 psi)

  - 최대 수축 압력: 120 bar (1,740 psi)

  - 복동식 실린더 작동용 원격 작동 방향 컨트롤 밸브. 진행 및 수축 간 전환 시 압력을 해제해야 합니다.

  - 안전을 위해, 버튼을 놓으면 반드시 공구가 자동으로 수축되도록 리모컨을 구성해야 합니다.

  - 조절 가능한 감압 밸브

  - 교정된 압력 게이지 (Class 1 정확도)

  - 나사-연결 커플링 시스템의 경우, 진행(전진) 커플링이 수이고 수축(복귀) 커플링이 암인지 확인하십시오. 자세한 내용은 시스템 연결 - 나사 연결 커플링 섹션을 참조하십시오.

  - 나사 연결 커플링이 장착된 Torcflex 렌치에는 ¼ NPT 나사산이 있는 CEJN 232 커플링을 사용하십시오. 시스템에서 다른 브랜드의 커플링을 사용하기 전에 호환성을 확인하십시오. 자세한 내용은 시스템 연결 - 나사 연결 커플링 섹션을 참조하십시오.

- 유압 호스 요구 사항:

  - 진행(전진) 라인: 암 - 암 커플링

  - 수축(복귀) 라인: 수- 수 니플

시스템을 연결하기 전에 다음을 수행하십시오.

- 전기 펌프의 경우 전원 공급 장치가 펌프에 적합한지 확인하시고 연장 코드의 길이를 최소화하십시오.

- 공압 펌프의 경우 공기 공급이 펌프에 적합한지 확인하시고 공기 라인의 길이를 최소화하십시오.

- 전원 공급 장치에 케이블을 연결하기 전에 전원 및 펜던트 케이블이 손상되지 않았는지 확인하십시오.

- 호스를 시스템에 연결하기 전에 유압 호스 및 커플링에 손상된 부분이 있는지 확인하십시오.

- 오일 양을 검사하고 필요하다면 보충하십시오.

- 압력 게이지가 교정되었는지 확인하십시오.

- 임팩트 소켓은 작업에 적합한 크기인지 꼭 확인해 주세요.

- 임팩트 소켓에 손상이 없는지 꼭 확인해 주세요.

- 작업에 필요한 목표 토크에 따라 렌치를 선택할 수 있습니다.

  렌치의 수명을 연장하려면 공구를 80% 이상의 용량으로 장시간 작동하지 마십시오. 다른 기계와 마찬가지로 최대 용량으로 계속 작동하면 수명이 단축됩니다. 또한 마모된 부품의 유지보수 및 교체가 더 자주 필요합니다.

- 백 너트를 회전할 수 있는 응용 분야의 경우 적합한 백업 렌치를 사용할 수 있는지 꼭 확인해 주세요.

관련 정보

- 시스템 연결 - 나사 연결 커플링

## 적용 대상: