# Impostazione della coppia target

Una volta impostata la chiave e collegata a una pompa, impostare la coppia di uscita desiderata. Per impostare la coppia in uscita, regolare il valore della pressione in uscita dalla pompa.

1. Consultare la scheda tecnica di taratura o la tabella di conversione coppia/pressione dell'utensile per determinare la pressione in grado di fornire la coppia corretta.

2. Allentare il dado di bloccaggio della valvola di regolazione della pressione, quindi fare altrettanto sulla vite a testa zigrinata fino quando non gira liberamente. Non rimuovere la vite a testa zigrinata.

3. Collegare la pompa a un'alimentazione elettrica adeguata.

4. Con la chiave libera di muoversi, ovvero non applicata su un elemento di fissaggio, avviare la pompa premendo e rilasciando una volta il pulsante di avanzamento [1] posto sul pendente del telecomando.

5. Tenere premuto il pulsante di avanzamento [1].

   Il pistone della chiave avanza fino alla corsa completa, quindi la pressione aumenta.

6. Monitorare la pressione visualizzata sul manometro. Tenere ancora premuto il pulsante di avanzamento [1] e serrare o allentare la vite a testa zigrinata fino a quando il misuratore raggiunge il valore target.

7. Rilasciare il pulsante di avanzamento [1].

   Il pistone della chiave si ritrae.

8. Tenere nuovamente premuto il pulsante di avanzamento [1]. Verificare il raggiungimento del valore target, quindi rilasciare il pulsante di avanzamento [1].

9. Mantenere la vite a testa zigrinata in posizione e bloccare la valvola con il controdado.

10. Dopo aver bloccato la valvola, tenere premuto ancora una volta il pulsante di avanzamento [1] e verificare il ripetuto raggiungimento del valore target. Eseguire una regolazione, se necessario.

    Il sistema è pronto per l'uso.

A | Dado di bloccaggio zigrinato | B | Impugnatura a T

1 | Pulsante di avanzamento | 0 | Pulsante di arresto

## Applicabile a: