# Obsługa klucza o niskim profilu

Warunki wstępne

- Nosić sprzęt ochrony osobistej: Należy stosować prawidłowy i odpowiedni sprzęt ochronny.

- Przed użyciem narzędzia należy zawsze przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z danym zadaniem.

- Często przeprowadzać kontrolę narzędzia, zespołu zasilającego, złączy, przewodów elektrycznych i akcesoriów pod kątem widocznych uszkodzeń. Zawsze należy przestrzegać instrukcji dotyczących przeprowadzania konserwacji narzędzia i pompy.

- Należy wybrać odpowiedni rozmiar łącznika z grzechotką o niskim profilu i włożyć go do narzędzia. Działanie narzędzia, dokręcanie i luzowanie śruby, jest zależne od pozycji narzędzia względem nakrętki/śruby.

- Podłączyć węże: Należy się upewnić, że wszystkie połączenia węży są pewne i prawidłowo wykonane. Upewnić się, że węże nie mają uszkodzeń.

Uruchamianie

1. Uruchomić cykl pracy narzędzia: Umieścić narzędzie na płaskiej powierzchni, włączyć pompę. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wysuwania [1] na pilocie zdalnego sterowania pompy, aż narzędzie kliknie. Zwolnić przycisk, poczekać, aż narzędzie kliknie. Powtórzyć.

2. Ustawić ciśnienie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk wysuwania [1] i powoli obracać regulator ciśnienia w prawo, aby osiągnąć właściwe ciśnienie.

3. Umieścić narzędzie na nakrętce, która ma zostać dokręcona lub odkręcona.

   Skok głowicy zawsze będzie powodował obrót grzechotki sześciokątnej (a zatem i nakrętki) w kierunku osłony z przodu narzędzia, czyli odwrotnie do punktu reakcji. Łączniki z grzechotką o niskim profilu są dostarczone z długi blokiem reakcyjnym. Ten blok reakcyjny jest przeznaczony do oddziaływania na sąsiednią nakrętkę.

Łącznik z grzechotką został zaprojektowany tak, aby blok reakcyjny reagował na sąsiednią nakrętkę lub inny odpowiedni bezpieczny punkt reakcji. Jeśli taki punkt reakcji jest niedostępny, dostępne są standardowe akcesoria reakcyjne lub w razie potrzeby możliwe jest dostarczenie specjalnych ramion reakcyjnych.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zmiażdżenia

Podczas pracy nie należy zbliżać rąk do obszarów reakcyjnych! Narzędzie może uwięzić palce lub inne części ciała w przypadku nie zachowania bezpiecznej odległości. Ruchome części mogą spowodować zmiażdżenie i zranienia.

Należy zwrócić uwagę, aby nakrętka odpowiadała rozmiarowi narzędzia.

Podczas pracy należy zawsze stosować solidny punkt reakcji.

Solidny punkt reakcji
Ryzyko powstania szczeliny
UWAGA

Jeżeli podczas użytkowania pojawi się szczelina, należy przerwać pracę.

Jeżeli pojawi się szczelina, oznacza to, że głowica napędowa nie została prawidłowo zamocowana do łącznika z grzechotką. Może to spowodować uszkodzenie narzędzia.

- Włożyć kołek ustalający.

Nie wolno nadmiernie załamywać ani zginać węży:

Nigdy nie wolno uderzać kluczem, aby ułatwić odkręcenie:

## Dotyczy: