# Serraggio

1. Posizionare l'utensile sull'elemento di fissaggio da serrare. Spingere l'utensile verso la superficie di reazione fino a quando il braccio di reazione entra in contatto con un punto di reazione adeguato.

   - La struttura di reazione deve essere sufficientemente rigida da resistere alla forza di reazione dell'utensile idraulico.

   - Evitare le superfici coniche, poiché il braccio di reazione potrebbe scivolare causando un carico negativo e l'instabilità dell'utensile.

   - Non utilizzare distanziatori allentati per creare una struttura di reazione. In presenza di un braccio di reazione standard non adatto, contattare Atlas Copco per una consulenza.

2. Premere e rilasciare il pulsante di avanzamento [1] sul telecomando per avviare la pompa.

3. Sostenere l'utensile dall'impugnatura di supporto e verificare quanto segue:

   - Il collegamento a cricchetto è completamente agganciato all'elemento di fissaggio da serrare.

   - Il braccio di reazione è saldamente appoggiato alla struttura di reazione.

   - Il tubo e i raccordi sono liberi di muoversi al riparo dalle strutture circostanti.

   Occorre sostenere il peso di un utensile in ritrazione, soprattutto nelle applicazioni invertite. In caso di mancato sostegno dell'utensile, esso potrebbe cadere durante l'applicazione.

4. Tenere premuto il pulsante di avanzamento [1] in modo da far ruotare l'unità.

   Quando il pistone raggiunge la fine corsa, si verifica quanto segue:

   - Il nottolino di reazione emette un suono di scatto.

   - Il collegamento a cricchetto smette di girare.

   - La pressione aumenta fino al valore impostato.

     Ciò non significa che il bullone sia serrato correttamente, ma che l'utensile abbia raggiunto la massima corsa.

5. Quando l'utensile raggiunge la corsa completa, sorreggerlo e rilasciare il pulsante di avanzamento [1] sul telecomando. L'utensile si ritrae automaticamente. Quando l'utensile è completamente ritratto, il nottolino di azionamento emette un suono di scatto.

6. L'utensile è in grado di avanzare nuovamente. Ripetere i punti 3-5 fino a quando la pressione raggiunge il valore target e non si osserva alcun movimento dell'elemento di fissaggio. La chiave è in stallo e l'elemento di fissaggio è stato serrato correttamente.

7. Quando l'utensile è in stallo, premere nuovamente il pulsante di avanzamento [1] per verificare che l'elemento di fissaggio non si sposti. In caso contrario, il processo di serraggio sarà completo.

8. Occasionalmente, l'utensile potrebbe bloccarsi sull'applicazione. Per rimuovere l'utensile, procedere come segue:

   1. Tenere premuto il pulsante di avanzamento [1].

   2. Quando la pressione raggiunge il valore target, spingere manualmente le leve del nottolino per sganciarlo dal cricchetto.

   3. Sostenere il peso dell'utensile prima di rilasciare il pulsante di avanzamento sul telecomando.

   4. Rimuovere l'utensile dall'applicazione.

   Spostare a mano le leve dei nottolini. Non utilizzare attrezzi per spostare le leve.

9. Premere il pulsante di arresto [0] sul telecomando per arrestare la pompa.

Serraggio
Se l'utensile è bloccato sull'apparecchio, spingere a mano la leva del nottolino.

## Applicabile a: