# Serrage

1. Placez l'outil sur le fastener à serrer. Poussez l'outil vers la surface de réaction jusqu'à ce que le bras de réaction entre en contact avec un point de réaction approprié.

   - La structure de réaction doit être suffisamment rigide pour résister à la force de réaction de l'outil hydraulique.

   - Évitez les surfaces concaves, car le bras de réaction pourrait glisser, ce qui entraînerait une mauvaise charge et une instabilité de l'outil.

   - Ne pas utiliser d'entretoises lâches pour créer une structure de réaction. Si le bras de réaction standard ne convient pas, contactez Atlas Copco pour obtenir des conseils.

2. Appuyez et relâchez le bouton Avancer [1] de la télécommande pour démarrer la pompe.

3. Maintenez l'outil avec la poignée de maintien et assurez-vous des points suivants :

   - La cassette à cliquet est entièrement engagée sur le fastener en cours de serrage.

   - Le bras de réaction est fermement appuyé contre la structure de réaction.

   - Le flexible et les raccords bougent librement, sans toucher les structures environnantes.

   Sachez que lorsque l'outil se rétracte, vous devez supporter le poids de l'outil, en particulier pour les applications inversées. Si l'outil n'est pas maintenu, il peut tomber de l'application.

4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Avancer [1] de manière à ce que l'entraînement tourne.

   Lorsque le piston arrive en fin de course, il se produit ce qui suit :

   - Le cliquet de réaction émet un clic.

   - La cassette à cliquet arrête de tourner.

   - La pression augmente jusqu'à la valeur de pression définie.

     Cela ne signifie pas que le boulon est correctement serré, mais seulement que l'outil est en bout de course.

5. Lorsque l'outil a atteint sa course maximale, maintenez-le et relâchez le bouton Avancer [1] de la télécommande. L'outil se rétracte automatiquement. Lorsque l'outil est complètement rétracté, le cliquet d'entraînement émet un clic.

6. L'outil est désormais prêt à avancer de nouveau. Répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que la pression atteigne directement la valeur cible et qu'aucun jeu du fastener ne soit observé. La clé a calé et le fastener est correctement serré.

7. Une fois que l'outil a calé, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Avancer [1] pour vous assurer que le fastener ne bouge pas. Dans le cas contraire, le process de serrage est terminé.

8. Il arrive parfois que l'outil se bloque sur l'application. Pour retirer l’outil, procédez comme suit :

   1. Appuyez sur le bouton Avance [1] et maintenez-le enfoncé.

   2. Lorsque la pression atteint la valeur cible, poussez les leviers à cliquet à la main pour désengager le cliquet de la cassette.

   3. Soutenez le poids de l'outil avant de relâcher le bouton Avancer de la télécommande.

   4. Retirez l'outil de l'application.

   Déplacez les leviers à cliquet à la main. N'utilisez pas d'outils pour déplacer les leviers.

9. Appuyez sur le bouton Stop [0] de la télécommande pour arrêter la pompe.

Serrage
Poussez le levier à cliquet à la main si l'outil est bloqué sur l'appareil.

## S’applique à :