# Instalando a Empunhadura Auxiliar

Certifique-se de que a empunhadura possua a dimensão correta de parafuso antes de instalá-la por sobre a chave. Dois tamanhos de parafuso para a empunhadura auxiliar estão disponíveis; selecione o tamanho de parafuso correto na lista.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

A chave suporta a instalação da empunhadura auxiliar em três posições diferentes.

Posições laterais, esquerda ou direita:

Posição frontal:

Posição lateral da cabeça de acionamento, esquerda ou direita

## Preparando a Empunhadura para Instalação

1. Insira o parafuso através da empunhadura.

2. Aperte o parafuso no local com o parafuso borboleta.

3. O parafuso deve ter folga axial para permitir a instalação.

## Instalando a Empunhadura na Chave

1. Insira as cavilhas na base da empunhadura nos orifícios da chave.

2. Segure a empunhadura no lugar e aperte o parafuso na chave com o parafuso borboleta até ficar apertado.

## Ajustando a Posição da Empunhadura

O parafuso não precisa ser desapertado para ajustar a posição da empunhadura.

Você pode girar a empunhadura auxiliar para 12 posições em incrementos de 30 graus:

1. Puxe e mantenha puxado o parafuso do anel.

2. Gire a empunhadura para a posição pretendida e solte o pino do anel para travar.

## Aplica-se a: