# Conectando o Sistema - Engate Tipo Screw-to-Connect

As bombas e mangueiras têm engates pré-configurados para operar chaves Torcflex conforme mostrado abaixo..

Caso você utilize equipamentos que não sejam da Atlas Copco para operar chaves Torcflex, confirme se os engates estão configurados conforme mostrado.

1 | Chave | 2 | Bomba

Confirme se todos os engates estão conectados adequadamente sem folgas entre os colares e as conexões. Nunca utilize chaves ou outras ferramentas para apertar ou desapertar engates.

Confirme se os conectores estão completamente engatados e bem apertados.

Nunca utilize mangueiras hidráulica duplas entre a bomba e a ferramenta. Para evitar um mau funcionamento da ferramenta, não inverta os conectores. Nunca tente apertar ou desapertar engates sob pressão.

## Aplica-se a: