# Установка целевого момента затяжки

После настройки ключа и его подключения к насосу необходимо установить целевой выходной момент затяжки. Чтобы установить выходной момент затяжки, необходимо отрегулировать значение выходного давления на насосе.

1. Посмотрите лист калибровочных данных или таблицу преобразования момента затяжки/давления для инструмента, чтобы определить давление, при котором будет обеспечиваться правильный момент затяжки.

2. Ослабьте стопорную гайку на клапане регулировки давления, затем ослабьте винт-барашек, пока он не начнет свободно вращаться. Не снимайте винт-барашек.

3. Подсоедините насос к подходящему источнику питания.

4. Когда гаечный ключ свободно перемещается, т. е. не зафиксирован креплением, запустите насос, нажав и отпустив кнопку подачи [1] на подвесном пульте дистанционного управления один раз.

5. Нажмите и удерживайте кнопку подачи [1].

   Поршень ключа продвигается до полного хода, и давление нарастает.

6. Следите за давлением на манометре. Продолжайте удерживать кнопку подачи [1] и затягивайте или ослабляйте винт-барашек, пока на манометре не будет достигнуто целевое значение.

7. Отпустите кнопку подачи [1].

   Поршень ключа втягивается.

8. Снова нажмите и удерживайте кнопку подачи [1]. Убедитесь, что целевое значение достигнуто, затем отпустите кнопку подачи [1].

9. Удерживая винт-барашек, зафиксируйте клапан стопорной гайкой.

10. После блокировки клапана нажмите и удерживайте кнопку подачи [1] еще раз и убедитесь, что вы все еще достигается целевое значение. При необходимости выполните регулировку.

    Система готова к работе.

A | Рифленая стопорная гайка | B | Т-образная рукоятка

1 | Кнопка подачи | 0 | Кнопка останова

## Относится к: