# Заполнение маслом

1. Подсоедините ключ к насосу через шланг.

2. Нажмите и отпустите кнопку подачи [1], чтобы запустить насос.

   Втягивающаяся сторона гидравлического цилиндра автоматически заполняется и толкает поршень в начальное положение. Воздух с передней стороны поршня будет проталкиваться в шланг.

3. Нажмите кнопку останова [0], чтобы остановить насос. Затем нажмите кнопку на направляющем распределите, чтобы сбросить давление в линии втягивания.

4. Отсоедините шланг и удалите воздух из шланга следующим образом:

   - Для коаксиальных шлангов: отсоединив ключ, запустите насос и снова остановите его через 10 секунд. Это вызовет циркуляцию масла между линиями подачи и отвода и удалит воздух из шланга.

   - Для шлангов с резьбовым соединением: скрутите свободные концы шлангов вместе, чтобы образовалась петля. Запустите насос и снова остановите его через 10 секунд. Это вызовет циркуляцию масла между линиями подачи и отвода и удалит воздух из шланга.

5. Подсоедините шланг к ключу.

6. Выполните 10 циклов поршня.

7. Остановите насос.

8. Отсоедините шланг и повторите шаги по удалению воздуха.

## Относится к: