# Общие требования безопасности при установке

Для работы с ключами Torcflex подсоедините ключ к гидравлическому силовому агрегату с помощью гидравлического шланга. Для максимальной эффективности и точности используйте насосы и шланги для динамометрических ключей производства Atlas Copco. Если насосы и шланги Atlas Copco не используются, перед подсоединением ключей Torcflex убедитесь в следующем.

- Системные требования

  - Все компоненты системы должны иметь номинальное динамическое давление 700 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм).

- Требования к насосу

  - Максимальное давление подачи: 700 бар (10 000 фунтов на кв. дюйм).

  - Максимальное давление втягивания: 120 бар (1 740 фунтов на кв. дюйм).

  - Направляющий распределитель с дистанционным управлением для управления цилиндром двойного действия; при переключении между подачей и втягиванием давление должно быть сброшено.

  - В целях безопасности пульт дистанционного управления должен быть настроен на автоматическое втягивание инструмента при отпускании кнопки.

  - Регулируемый клапан сброса давления

  - Калиброванный манометр (класс точности 1).

  - Для систем с винтовым муфтами убедитесь, что муфта подачи является штыревой, а муфта втягивания — гнездовой. Дополнительную информацию см. в разделе Соединение винтовых муфт.

  - В ключах Torcflex, оснащенных винтовыми муфтами, используются муфты CEJN 232 с резьбой ¼ NPT. Прежде чем использовать в системе муфты других марок, проверьте их совместимость. Дополнительную информацию см. в разделе Соединение винтовых муфт.

- Требования к гидравлическому шлангу

  - Линия подачи: гнездовая муфта на обоих концах

  - Линия втягивания: штыревая муфта на обоих концах

Перед подключением системы выполните следующие действия.

- При использовании электрических насосов убедитесь, что источник питания подходит для насоса, и выберите удлинители как можно короче.

- При использовании пневматических насосов убедитесь, что источник питания подходит для насоса, и выберите пневмолинии как можно короче.

- Прежде чем подключать кабели к источнику питания, проверьте кабель питания и пульта дистанционного управления на наличие повреждений.

- Прежде чем подключать шланги к системе, проверьте гидравлические шланги и муфты на наличие повреждений.

- Проверьте уровень масла и при необходимости долейте его.

- Убедитесь, что манометр откалиброван.

- Убедитесь, что выбран правильный размер ударной головки.

- Убедитесь, что ударные головки не повреждены.

- Выберите ключ на основе целевого крутящего момента для конкретного случая применения.

  Чтобы продлить срок службы ключа, не используйте инструмент с нагрузкой выше 80 % в течение длительного времени. Как и в случае с любой машиной, постоянная работа на максимальной мощности сокращает срок службы. Инструмент также будет чаще нуждаться в обслуживании и замене изношенных деталей.

- Для случаев, когда задняя гайка может вращаться, убедитесь, что имеется подходящий запасной ключ.

Требуемая информация

- Подключение системы — винтовая муфта

## Относится к: