# Uvolnění tlaku

Klíče Torcflex mohou být dodávány buď se koaxiálními spojkami, nebo se šroubovacími spojkami. Systém koaxiální spojky spojuje vedení pro vysunutí i zasunutí jediným spojením. Systém šroubovacích spojek vyžaduje samostatné připojení vedení pro vysunutí a zasunutí. Před připojením se ujistěte, že spojky jsou čisté a nepoškozené.

Předtím, než se pokusíte připojit nebo odpojit hydraulické spojky, se ujistěte, že v čerpadle není zbytkový tlak.

## Elektrická čerpadla

1. Stiskněte několikrát tlačítko na horní straně solenoidového ventilu, abyste uvolnili tlak.

## Pneumatická čerpadla

1. Stiskněte tlačítko Stop [0] na dálkovém ovladači pro zastavení čerpadla.

2. Stiskněte a držte tlačítko Stop [0] a několikrát stiskněte tlačítko Advance [1], aby se zapnul solenoidový ventil.

   1 | Tlačítko Advance | 0 | Tlačítko Stop

Všechny spojky by se měly snadno dát připojit a odpojit rukou. Když tomu tak není, zkontrolujte, jestli systém není poškozen nebo v něm není zbytkový tlak.

## Platí pro: