# Odporúčania pre servis a údržbu

Pri prevádzke, oprave alebo údržbe nástroja alebo v ich blízkosti alebo pri výmene príslušenstva nástroja vždy používajte ochranu očí a tváre odolnú voči nárazom.

Všetky inšpekčné, údržbárske a opravárske práce by sa mali vykonávať, len keď je celý systém na nulovom tlaku.

Pre optimálny výkon často vizuálne kontrolujte, či nie sú poškodené nástroj, hydraulická jednotka, hadice, konektory, elektrické káble a príslušenstvo. Vždy dodržiavajte pokyny pre údržbu nástroja a čerpadla.

## Usmernenie k servisným intervalom

Odporúča sa pravidelné mazanie a prehliadky, aby sa zaistilo, že kľúč zostane v dobrom prevádzkovom stave. Ak kľúč používate pri vysokých uťahovacích momentoch, vysokej frekvencii cyklov alebo dlhých časoch uťahovania, budú potrebné častejšie servisné intervaly. Ak kľúč nepracuje správne, okamžite ho nechajte skontrolovať.

Nasledujúce servisné intervaly sú len orientačné. Každý prípad použitia a aplikácia sú odlišné, takže je na zodpovednosti koncového používateľa vykonávať vhodnú plánovanú údržbu špecifickú vzhľadom na pracovné prostredie a použitie.

## Malé zaťaženie

Príklad: Málo časté používanie pri nízkych tlakoch, <40 % kapacity.

- Mazanie: každých 6 mesiacov

- Prehliadka: každých 12 mesiacov

## Normálne zaťaženie

Príklad: Pravidelné používanie, <80 % kapacity.

- Mazanie: každých 3 mesiacov

- Prehliadka: každých 12 mesiacov vrátane výmeny kolíkov upínadla. Pozri oddiel Montáž kazety.

## Veľké zaťaženie

Príklad: Stále používanie pri akomkoľvek tlaku, použitie >80 % kapacity; pravidelné používanie pri uvoľňovaní skorodovaných skrutiek.

- Mazanie: každý 1 mesiac

- Prehliadka: každých 6 mesiacov vrátane výmeny kolíkov upínadla a západky upínadla. Pozri oddiel Montáž kazety.

## Použitie v zónach ATEX

Používajte usmernenia pre Veľké zaťaženie bez ohľadu na zaťaženie na značné zníženie rizika zlyhania komponentov počas používania. Ak kľúč vykazuje známky poruchy, pred zistením príčiny ho odstráňte zo zóny ATEX. NEPOKÚŠAJTE SA opraviť kľúč v zóne ATEX Nedodržanie odporúčaní na údržbu zvýši pravdepodobnosť mechanického zlyhania a tým pádom šancu na vytvorenie mechanickej iskry.

## Vysokotlaková hadica

- Hadice sa musia pravidelne rozoberať. Armatúry a adaptéry sa musia kontrolovať, či nie sú opotrebované a poškodené. Ak počas údržby zistíte opotrebovanie alebo poškodenie, postihnutý diel treba odstrániť a vymeniť.

- Prezrite hadice na stopy po oleji, ktoré signalizujú pomalý únik oleja z hadice. Venujte mimoriadnu pozornosť kovaniam na oboch koncoch hadice, pretože to sú najčastejšie miesta úniku oleja. Ak objavíte pomalý únik oleja, vymeňte hadicu.

- Hadicu po každom použití vždy vyčistite naviňte. Utrite hadice čistou handričkou a nastriekajte ich vhodným inhibítorom korózie, ako napríklad Shell Ensis alebo Castrol Rustillo.

- Neohýbajte hadicu o prekážky ani ju nepoužívajte na premiestnenie pripojeného vybavenia.

- Vykonajte tlakovú skúšku hadíc každý druhý rok a vymeňte súpravy hadíc každých šesť rokov.

Relevantné informácie

- Montáž kazety

## Vzťahuje sa na: