# Provoz klíče s nízkým profilem

Nutné předpoklady

- Noste osobní ochranné prostředky. Musíte nosit správné a vhodné bezpečnostní vybavení.

- Před použitím nářadí vždy proveďte posouzení rizik na základě úkolu.

- Často kontrolujte nářadí, zdroj energie, hadice, spojky, elektrické kabely a příslušenství na viditelné známky poškození. Vždy dodržujte pokyny týkající se údržby nářadí a čerpadla.

- Vyberte příslušnou velikost rohatkového spojovacího členu s nízkou výškou a vložte jej do nářadí. Provoz nářadí, utahování a povolování šroubů, je dán polohou nástroje k matici/šroubu.

- Připojení hadic: Ujistěte se, že všechny hadicové spoje jsou bezpečně a správně provedeny. Ujistěte se, že hadice jsou bez vad.

Spuštění

1. Proveďte cyklus nářadí: Položte nářadí na rovnou plochu, zapněte čerpadlo Stiskněte a držte tlačítko Advance [1] na dálkovém ovladači čerpadla, dokud nářadí neklikne. Uvolněte tlačítko, počkejte až nářadí klikne. Opakujte.

2. Nastavte tlak: Stiskněte a držte tlačítko Advance [1] a pomalu otáčejte regulátorem tlaku ve směru ručiček, abyste dosáhli správný tlak.

3. Nasaďte nářadí na matici, která má být utažena nebo uvolněna.

   Hnací zdvih hnací hlavice vždy otáčí šestihrannou rohatku (a tedy také matici) směrem ke krytu v přední části nářadí, tj. otáčí se směrem od reakčního bodu. Rohatkové spojovací členy s nízkou výškou jsou dodávány kompletně s dlouhým reakčním blokem. Tento reakční blok je určen k reakci proti sousední matici.

Rohatkový spojovací člen je navržen tak, aby reakční blok se opíral o sousední matici nebo jiný vhodný bezpečný reakční bod. Když takový reakční bod není k dispozici, je k dispozici standardní reakční příslušenství nebo lze v případě potřeby dodat speciální reakční ramena.

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

V průběhu používání udržujte ruce mimo reakční oblasti! Pokud by ruce nebyly mimo reakční oblasti, nástroj by mohl zachytit je nebo jiné části těla. Pohyblivé části mohou drtit a řezat.

Ujistěte se, že matice odpovídá velikosti nářadí.

Vždy dbejte na to, abyste při provozu používali pevný reakční bod.

Pevný reakční bod
Riziko vzniku mezery
UPOZORNĚNÍ

Pokud se během používání objeví mezera, přerušte provoz.

Pokud vznikne mezera, není hlava pohonu správně připevněna k rohatkovému spojovacímu členu. To by mohlo vést k poškození nástroje.

- Zasuňte zajišťovací kolík.

Nikdy hadice příliš neohýbejte ani nepřehýbejte:

Nikdy nebouchejte klíčem, abyste pomohli při uvolnění:

## Platí pro: