# Desconectar la manguera de la bomba

El acoplamiento coaxial cuenta con una característica de seguridad para evitar una desconexión accidental durante el uso. Aprenda a desconectar la manguera antes de utilizar el equipo.

1. Sujete el marco de la bomba para evitar que la bomba se mueva durante la desconexión.

2. Empuje el racor de manguera hacia la bomba (ilustración 1) hasta cerrar el hueco entre el collar moleteado y el racor (ilustración 2).

3. Mientras mantiene la posición anterior, empuje el collar moleteado hacia la bomba (ilustración 3).

4. Saque estirando la mangue de la bomba y la conexión se liberará automáticamente (ilustración 4).

Si las conexiones no se mantienen una contra la otra, el collar moleteado no se puede mover y, por lo tanto, los acoplamientos no se pueden desconectar. Esto es una característica de seguridad para evitar una desconexión accidental.

## Aplicable a: