# 로우 프로파일 렌치 개요

Torcflex 로우 프로필 렌치(TFX)는 산업용 패스너에 토크를 가하여 산업용 볼트 연결부가 올바르게 조여지거나 풀릴 수 있도록 설계된 전문 유압 전동 공구입니다. 이 공구는 복동식 유압 실린더를 사용하여 선형 힘을 래칫 매커니즘을 통해 회전 토크로 전달합니다. 토크는 유압 실린더에 적용되는 압력을 조정하여 제어됩니다.

이 공구에는 다음과 같은 주요 구성 요소가 포함되어 있습니다.

A | 스위블 매니폴드 | 적절한 유압 전원 공급 장치에 연결하기 위한 유압 커플링을 갖춘 스위블 매니폴드입니다.
B | 래칫 링크 | 육각 드라이브를 제공하는 래칫 링크입니다. Atlas Copco는 각 파워헤드 모델에 대해 여러 개의 옵션 래칫 링크를 제공하므로 육각형 크기를 변경할 수 있습니다.
C | 육각 드라이브 | 육각 드라이브는 래칫 링크에 토크를 적용하는 기능 부품입니다.
D | 고정(리테이너) 핀 | 파워헤드를 래칫 링크에 연결하기 위한 고정 핀입니다.
E | 리액션 암 | 공구 작동 중에 발생하는 반응력을 흡수하는 고정 리액션 암입니다.
F | 파워헤드 | 공구의 유압계통 부품인 파워헤드입니다.

## 적용 대상: