# Montáž otočného zberného potrubia

Kľúč Torcflex je možné vybaviť 2 typmi otočného zberného potrubia. Pri výmene zberného potrubia podľa potreby sa riaďte nižšie uvedenými pokynmi.

Na zabránenie uvoľnenia zostáv použite prostriedok na zaistenie závitov Loctite 243.

Model | Imbusový kľúč (mm) | Uťahovací moment (Nm)
--- | --- | ---
TFX02 | 4 | 11
TFX04–TFX30 | 5 | 18

## Inštalácia koaxiálneho otočného zberného potrubia

## Inštalácia dvojitého otočného zberného potrubia

## Vzťahuje sa na: