# Installation de la poignée de maintien

Assurez-vous que la poignée dispose de la taille de boulon correcte avant d'installer la poignée sur la clé. Deux tailles de vis pour poignée de maintien sont disponibles ; sélectionnez la bonne taille de vis dans la liste.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

La clé permet d'installer la poignée de maintien dans trois positions différentes.

Positions latérales, gauche ou droite :

Position avant :

Position latérale de l'unité motrice, gauche ou droite :

## Préparer la poignée pour l'installation

1. Insérez le boulon dans la poignée.

2. Vissez le boulon en place à l'aide de la vis à oreilles.

3. Assurez-vous que le boulon présente un flottement axial pour permettre l'installation.

## Installer la poignée sur la clé

1. Insérez les goupilles de la base de la poignée dans les trous de la clé.

2. Maintenez la poignée en place et vissez le boulon dans la clé à l'aide de la vis à oreilles jusqu'à ce qu'il soit serré.

## Régler la position de la poignée

Il n'est pas nécessaire de desserrer le boulon pour régler la position de la poignée.

Vous pouvez tourner la poignée de maintien sur 12 positions par incréments de 30 degrés :

1. Tirez sur la bague et maintenez-la.

2. Tournez la poignée dans la position souhaitée et relâchez la bague pour la verrouiller.

## S’applique à :