# Testa enheten

1. Fäst krafthuvudet vid spärrnyckeln. Se avsnittet Installera TL-spärrnyckeln eller Installera RL-spärrnyckeln.

2. Vrid spärren och kontrollera att drivspärren och mothållsspärrarna rör sig som förväntat.

3. Anslut skruvdragaren till en pump och slang.

4. Mata fram och dra tillbaka skruvdragaren. Kontrollera att sexkantspärren indexerar framåt med varje arbetscykel.

5. Som ett slutligt test ska skruvdragaren kalibreras. Kontrollera att åtdragningsmomentet är det som förväntas.

Relevant information

- Installera RL-spärrnyckeln
- Installera TL-spärrnyckeln

## Gäller för: