# Installera stödhandtaget

Kontrollera att handtaget har rätt skruvstorlek innan du monterar handtaget på dragaren. Det finns två skruvdimensioner för stödhandtagen. Välj korrekt skruvstorlek från listan.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

Stödhandtaget kan installeras i tre olika lägen på skruvdragaren.

Sidopositioner, vänster eller höger:

Främre position:

Krafthuvudets sidoposition, vänster eller höger:

## Förbereda handtaget för installation

1. Sätt in skruven genom handtaget.

2. Skruva fast skruven på plats med tumskruven.

3. Kontrollera att skruven är flytande i axialriktningen för att möjliggöra installation.

## Montera handtaget på skruvdragaren

1. Sätt in styrtapparna på handtagets bas i hålen på skruvdragaren.

2. Håll handtaget på plats och skruva in skruven i skruvdragaren med tumskruven tills den sitter tätt.

## Justera handtagets position

Skruven behöver inte lossas för att justera handtagspositionen.

Du kan vrida stödhandtaget till 12 lägen i steg om 30 grader:

1. Dra ut och håll ringsprinten.

2. Vrid handtaget till önskat läge och släpp ringsprinten för att låsa.

## Gäller för: