# Povolování

Když jsou spojovací prvky silně zkorodované nebo byly v provozu vystaveny vysoké teplotě, může být uvolňovací krouticí moment více než dvojnásobný proti utahovacímu krouticímu momentu. Pro uvolňování používejte větší nářadí než pro utahování. Pro usnadnění uvolňování odstraňte drátěným kartáčem veškerou povrchovou rez a povrch matice, šroubu a ložiska potřete uvolňovacím olejem. Než se pokusíte spojovací prvek uvolnit, nechte olej dostatečně dlouho vsáknout a proniknout dovnitř.

Při uvolňování spojovacích prvků může dojít k náhlému uvolnění energie, když se spojovací prvek uvolní. To může způsobit neočekávaný ráz síly na nářadí. Z důvodu ochrany součástí pohonu nepřekračujte při uvolňování 90 % maximálního tlaku. Když se spojovací prvek neuvolní při 90 %, použijte pokud možno větší nářadí.

Při uvolňování nikdy nebouchejte kladivem do klíče nebo nástrčné hlavice.

1. Nastavte cílovou hodnotu tlaku na 620 barů (9000 psi).

2. Nasaďte nářadí na uvolňovaný spojovací prvek. Zatlačte nářadí směrem k reakční ploše, dokud se reakční rameno nedotkne vhodného reakčního bodu.

   - Reakční plocha musí být dostatečně pevná a odolná, aby odolala silám, které vyvíjí hydraulické nářadí.

   - Vyhněte se kuželovým povrchům, protože reakční rameno by mohlo sklouznout a způsobit nepříznivé zatížení a nestabilitu nářadí.

   - K vytvoření reakčního povrchu nepoužívejte volné distanční podložky. Když standardní rameno není vhodné, kontaktujte společnost Atlas Copco.

3. Stiskněte a uvolněte tlačítku Advance [1] pro spuštění čerpadla.

4. Podepřete nářadí podpěrnou rukojetí a ujistěte se, že:

   - Rohatkový spojovací člen je úplně zasunutý na uvolňovaný spojovací prvek.

   - Reakční rameno je pevně opřeno o reakční povrch.

   - Hadice a spojky jsou mimo okolní předměty a mohou se volně pohybovat.

   Uvědomte si, že při utahování musíte podepřít váhu nářadí, zejména při obráceném použití. Když nářadí není podepřeno, může spadnout z utahovaného prvku.

5. Stiskněte a držte tlačítko Advance [1] tak, aby se nástavec otáčel.

   Tlak bude narůstat, dokud nebude dosažen uvolňovací krouticí moment; potom tlak klesne, když se nástavec otáčí a spojovací prvek se uvolňuje.

   Když píst dosáhne konce zdvihu, dojde k tomuto stavu:

   - Reakční západka slyšitelně cvakne.

   - Rohatkový spojovací člen se přestane otáčet.

   - Tlak naroste na nastavenou hodnotu.

     To neznamená, že šroub je úplně uvolněný, pouze to znamená, že nářadí dosáhlo plného zdvihu.

6. Když nářadí dosáhne plného zdvihu, podepřete jej a uvolněte tlačítko Advance [1] na dálkovém ovladači. Nářadí se automaticky zasune. Když je nářadí úplně zasunuto, západka nástavce klikne.

7. Nářadí je nyní znovu připraveno k použití. Opakujte kroky 4-6, dokud spojovací prvek není úplně uvolněný.

8. Stiskněte tlačítko Stop [0] na dálkovém ovladači pro zastavení čerpadla.

Povolování

## Platí pro: