# Installation des Stützgriffs

Achten Sie darauf, dass der Handgriff über die korrekte Schraubengröße verfügt, bevor Sie diesen am Schrauber installieren. Es sind zwei Schraubengrößen für den Stützgriff verfügbar; wählen Sie die korrekte Schraubengröße aus der Liste aus.

- TF01 / TFX02 = M6

- TF03/05/08/10 / TFX04/08 = M8

Der Schlüssel erlaubt die Installation des Stützgriffs an drei unterschiedlichen Positionen.

Seitliche Position, links oder rechts:

Vordere Position:

Seitliche Position am Antriebskopf, links oder rechts:

## Vorbereitung des Handgriffs für die Installation

1. Schieben Sie die Schraube durch den Handgriff.

2. Ziehen Sie die Schraube mithilfe der Rändelschraube fest.

3. Stellen Sie sicher, dass die Schraube über Axialspiel verfügt, um die Installation zu erlauben.

## Installation des Handgriffs am Schlüssel

1. Führen Sie die Passstifte an der Basis des Handgriffs in die Bohrungen am Schlüssel ein.

2. Halten Sie den Handgriff in Position und ziehen Sie die Schraube mithilfe der Rändelschraube am Schlüssel fest.

## Anpassen der Handgriffposition

Die Schraube muss zum Anpassen der Handgriffposition nicht gelöst werden.

Sie können den Stützgriff in 30-Grad-Schritten in 12 Positionen drehen.

1. Ziehen Sie den Sicherungsstift heraus und halten Sie diesen.

2. Drehen Sie den Handgriff in die gewünschte Position und lassen Sie den Sicherungsstift los, um ihn zu verriegeln.

## Gilt für: