# 정밀 검사 지침

1. 렌치를 펌프에 연결하십시오.

2. 압력 테스트를 통해 모든 장치가 예상대로 작동하는지 꼭 확인해 주세요.

3. 오작동 또는 유압 누출을 조사하십시오.

4. 시스템을 감압하고 모든 커플링을 분리해야 합니다.

5. 렌치를 분해하십시오. 분해/조립 지침 섹션을 참조하십시오.

6. 모든 씰과 스프링을 교체하십시오.

7. 드라이브 핀을 교체하십시오.

8. 손상 또는 마모의 징후가 있는 다른 구성 요소는 모두 교체해야 합니다.

9. 렌치를 다시 윤활 처리하고 재조립하십시오. 분해/조립 지침 섹션을 참조하십시오.

10. 압력 테스트를 통해 모든 장치가 예상대로 작동하는지 꼭 확인해 주세요.

11. 렌치를 교정하여 토크 출력이 예상 값과 같은지 꼭 확인해 주세요.

## 적용 대상: