# Přehled klíčů s nízkým profilem

Klíč s nízkým profilem (TFX) Torcflex je profesionální hydraulické nářadí, které je určeno k vytváření krouticího momentu na průmyslové spojovací prvky, aby bylo zajištěno správné utažení nebo uvolnění průmyslového šroubového spoje. Nářadí využívá dvojčinný hydraulický válec k převodu lineární síly na krouticí moment prostřednictvím rohatky. Krouticí moment se řídí nastavením tlaku působícího na hydraulický válec.

Nářadí obsahuje tyto hlavní součásti:

A | Otočný rozdělovač | Otočný rozdělovač s hydraulickými spojkami pro umožnění připojení k vhodnému hydraulickému napájení.
B | Rohatkový spojovací člen | Rohatkový spojovací člen s šestihranem. Společnost Atlas Copco nabízí pro každý model hnací hlavice několik volitelných rohatkových spojovacích členů, takže lze měnit velikost šestihranu.
C | Šestihran | Šestihran je funkční část pro aplikaci kroutivého momentu rohatkového spojovacího členu.
H | Přidržovací čep | Přidržovací čep pro připojení hnací hlavice k rohatkovému spojovacímu členu.
E | Reakční rameno | Pevné reakční rameno pro absorbování reakčních sil vytvářených při provozu nářadí.
F | Hnací hlavice | Hnací hlavice je hydraulický prvek nářadí.

## Platí pro: